0004
00 | STACKADDR: word 0F000           ; beginning of stack area
F0 | 
00 | INBUFADDR: word 0E000           ; beginning of input buffer area
E0 | 
F0 | START:     LDWA R15 STACKADDR   ; stack initialization
20 | 
00 | 
00 | 
F0 |            SPWR R15             ; NOTE: every function receives input
0E | 
00 |            HLT
CF | 
